

Настройте начальные параметры узлов **Branch-A** и **Branch-B**




Проверка




Заполнение топологии


Назначение ip-адресов на Branch-A




Проверка




Назначение ip-адресов на Branch-B




Проверка



Настройка ip-адресов на ПК



Проверьте связь между компьютерами IPv4 и между компьютерами IPv6.



Убедитесь, что компьютеры IPv4 могут загрузить веб-страницу на **central.pka**.

Убедитесь, что компьютеры IPv6 могут загрузить веб-страницу на **centralv6.pka**.

