


Настройте маршрутизацию между VLAN на **R1** в соответствии с **Таблицей адресации**




Проверка




Настройте транковый канал на коммутаторе **S1**.



Проверка




На маршрутизаторе **HQ** настройте четыре статических маршрута




Настройте основной путь через последовательный интерфейс 0/1/0

Настройте резервный маршрут через последовательный интерфейс 0/1/1



На маршрутизаторе **R1** настройте маршрут по умолчанию с прямым подключением



Проверка ping

